
Инструкция для системы охлаждения платы DE10-Nano

1. Создание печатной платы
   1. Необходимые компоненты

Перечень необходимых компонентов:

1. Q1 – транзистор IRLR8113 в корпусе DPAK.
2. Q2 – транзистор 2N7002 в корпусе SOT23.
3. R1 и R3 – резисторы сопротивлением 1КОм в корпусе 1206.
4. R2 – резистор сопротивлением 10КОм в корпусе 1206.
5. R4 – резистор сопротивлением 100КОм в корпусе 1206.
6. TERM – термистор NTC 3950 100K.
7. LD1 – светодиод любого цвета типоразмера 1608.
8. Для площадки H1 требуются header male 1x4.
9. Для площадок H2 и H3 требуются header male 1x3.



Разводка печатной платы


* 1. Подключение к плате DE10-Nano

Для правильной работы системы необходимо подключить все необходимы пины к плате:

1. Пин GND подключается к пину GND на плате.
2. Пин Vcc подключается к пину с питанием 3.3В на плате.
3. Пин S необходимо подключить к одну из пинов GPIO в зависимости от привязанного в проекте пина.
4. Пин ST необходимо подключить к одну из пинов ADC в зависимости от привязанного в проекте пина.
5. Пины L- и L+ необходимо подключить к вентилятору.
6. Пины P- и P+ необходимо подключить к источнику питания для вентилятора. Питание может быть подключено несколькими способами:
   1. Пин P+ подключается к пину 9В в разъемах Arduino. Пин P- можно не подключать, т.к. пин GND уже подключен к плате.
   2. Пин P+ подключается к питанию с напряжением до 24В. Пин P- необходимо подключить к GND источника питания.
7. Сборка системы охлаждения

Размер печатной платы – 27х16 мм.

Специально для разработанной платы был разработана 3D модель крышки с удобным соединением с DE10-Nano, а также с вентилятором типоразмера 40х40 мм.



Крышка для DE10-Nano

1. Модуль управления охлаждением

В папке «Quartus\_project» представлен проект с примером использования адаптивной системы охлаждения.

* 1. Основные настройки

Ниже представлен пример подключения модуля охлаждения в проект.

cooling\_system cs1(

.min\_temp(30),

.max\_temp(60),

.cur\_temp(analog[0]),

.fan\_control(GPIO[0]),

);

Для корректной работы необходимо подать правильные сигналы в каждый вход/выход модуля:

* В min\_temp передается температура, до которой необходимо охлаждать плату в случае ее нагрева до max\_temp.
* В max\_temp передается максимально допустимая температура.
* В cur\_temp необходимо передавать данные о текущей температуре с термистора.
* В fan\_control необходимо подключить один из пинов GPIO для управления включением/отключение вентилятора.
  1. Дополнительные настройки

Для дополнительной настройки кода, в том числе для использования с другими платами есть возможность дополнительной настройки модуля:

1. extra\_res используется для задания сопротивления резистора R4 выступающего в качестве делителя напряжения для работы термистора.
2. voltage показывает напряжение, поданное на пин VCC. Данное значение должно быть целым и для этого реальное значение помножается на mult\_voltage. Для питания 3.3В voltage = 33.
3. mult\_voltage отображает на сколько домножено напряжение на VCC. Для питания 3.3В mult\_voltage = 10.